용접작업 수행중 개구부로 추락
재 해 개 요
신축공장을 건설하여 이전을 준비 중이었던 사업장에서 재해자가 신규제조설비 구조물 고정을 위하여, 설비 3층에서 용접작업을 수행하던 중 개구부로 중심을 잃고 추락하여 사망한 재해임.
재 해 사 진
<사진 1 : 재해발생당시 현장모습> <사진 2 : 재해발생 상황도> <사진 3 : 재해당시 재해자 작업 장소> 용접슬러지가 남아 있는 모습

재해발생 상황
○ 작업현장 상황 - 재해일 당시 건축물은 완공되어 있었으며, 재해발생 사업장에서 재해자를 임시직으로 고용하여 신규 제조설비를 직접 설치공사 중이었음. ○ 재해자의 행동상황 - 재해자는 사료 제조설비(3층)의 구조물이 가용접되어 있던 부분에 대하여 견고히 고정하기 위한 용접을 실시하였음. - 용접면은 3층 바닥에 있었고, 스크래퍼는 1층 바닥에 떨어져있던 것으로 보아, 용접작업 후 스크래퍼로 슬러지를 제거하던 중 추락한 것으로 추정됨. - 재해자는 작업복 및 안전화를 착용하였으나 안전대, 안전모는 미착용 상태였음.
재해발생 원인
○ 추락방지조치 미실시 - 재해발생 장소는 개구부가 존재하여 추락위험이 있었으나 추락방지조치를 미실시하고 작업을 실시하여 사고가 발생함. ○ 개인용 보호구 미착용 - 추락위험이 있는 장소에서 용접작업을 수행함에도 추락방지용 개인용 보호구(안전대, 안전모 등)를 미착용하고 작업을 실시함.
동종재해 예방대책
○ 개구부에 대한 방호조치 실시 - 개구부로 인한 추락위험이 있는 장소에는 안전난간, 울타리, 덮개 등의 방호조치를 설치하여야 하며, 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치하여야 함. ○ 개인용 보호구 착용 - 2M 이상의 추락위험이 있는 장소에서의 작업시에는 추락방지용 개인용 보호구(안전대, 안전모 등)를 착용하고 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 함.