전동기 케이싱을 제작하기 위해 천장크레인으로 철판을 들어 올리던중 수직클램프가 훅에서 이탈되어 철판 전도
재 해 개 요
○○공장 전동기 케이싱 제작공정에서 천장크레인(5톤)으로 철판을 들어 올리기 위해 수직클램프를 철판에 체결한 후 들어 올려 전동기 케이싱 우측에 철판을 세워 케이싱 상판과 하판 사이로 운반하여 끼워 넣는 작업중 수직클램프가 크레인 훅에서 이탈되어 철판이 재해자 방향으로 전도되면서 협착되어 사망함.
현 장 사 진
<사진1> 재해발생 상황 <사진2> 천장크레인으로 철판운반 작업중 수직클램프가 훅에서 이탈

재해발생 과정
ㅇ 재해자 행동상황 - 재해 당일 재해자가 단독으로 케이싱 취부작업을 하던중 케이싱 우측 철판을 취부하기 위해 훅 해지장치 설치되지 않은 천장크레인으로 인양할 철판에 수직클램프를 체결하여 케이싱 상판과 하판 사이로 운반하여 끼워 넣는 과정에서 훅에서 수직클램프가 이탈될 위험이 있었음
재해발생 원인
ㅇ 크레인 훅 해지장치 미설치 - 중량물을 크레인 훅에 수직클램프를 걸어 중량물을 운반하는 경우에는 훅으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 해지장치를 미설치한 상태로 사용함 ㅇ 변형되어 있는 훅 사용 - 크레인 고리걸이 용구로 훅을 사용하는 경우 변형되어 있거나 균열이 있는 것을 훅 사용을 금지하여야 하나 훅의 변형(벌어짐)이 생겨 훅으로부터 수직클램프가 벗겨질 위험이 있음
동종재해 예방대책
ㅇ 크레인 훅 해지장치 설치 - 중량물을 크레인 훅에 줄걸이 로프 등을 걸어 중량물을 운반하는 경우에는 훅으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 해지장치를 설치 ㅇ 변형되어 있는 고리걸이 용구 사용금지 - 크레인 고리걸이 용구로 훅을 사용하는 경우 변형되어 있거나 균열이 있는 훅의 사용을 금지하여함