용접작업중 구조물이 전도되며 사망
재 해 개 요
(주)○○ 대조립장에서 피재자가 강교 구성부재인 하판과 다이아프램(26t 철판) 사이의 용접부를 보강하기 위하여 하판위에 세운 다이아프램 상부의 한쪽 측면에만 레버블럭을 설치하여 인장력을 가하던 중 편하중에 의해 다이아프램이 기울면서 다이아프램에서 이탈된 레버블럭에 1차 가격을 당한 후 뒤로 넘어진 뒤 곧바로 전도된 다이아프램이 피재자를 타격하여 흉부, 복부, 골반 등에 압궤손상을 일으켜 사망한 재해임
현 장 사 진

재해발생원인
□ 사전조사 및 작업계획서의 작성 미실시 강교제작은 구성부재인 하판, 측판, 상판, 다이아프램 등 금속중량물로 이루어진 대형구조물을 제작하는 작업으로서, 중량물을 취급하는 과정에서 근로자에게 추락, 낙하, 전도, 충돌, 붕괴 등의 여러 가지 형태로 위험을 초래할 수 있으나 중량물 취급작업에 대한 사전조사 및 작업계획서를 작성하지 않고 작업이 이루어졌음 □ 작업지휘자의 지정 및 작업지휘 미실시 사업주는 중량물 취급작업의 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 하여야 하나, 재해발생 당시 재해자에 대한 작업지휘가 이루어지지 않았음
재해예방대책
□ 사전조사 및 작업계획서의 작성 사업주는 중량물의 취급작업에 대하여 근로자의 위험을 방지하기 위하여 해당 작업, 작업장의 지형ㆍ지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록ㆍ보존하여야 하며, 조사결과를 고려하여 추락위험, 낙하위험, 전도위험, 협착위험, 붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 함 □ 작업지휘자의 지정 사업주는 중량물 취급작업에 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 하여야 함 □ 다이아프램 전도 방지를 위한 JIG, 버팀대 제작 사용(권고사항) 다이아프램 조립시 가접된 상태로 전도의 위험이 있으므로, 각 다이아프램을 잡아주는 JIG 제작 사용 및 구조물의 양쪽 끝단 다이아프램 조립 후에는 버팀대로 지지하도록 작업공정 개선