조선 제2012-15호(2012.08.06)	중 대 재 해 속 보	(문의)051-520-0632
제공 : 한국산업안전보건공단 부산지역본부 조선업재해예방팀		조사자 : 김 종운

에어재킷(Air Jacket)에 산소가 공급되어 용접 중 화재

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

	< 재 해 개 요>
2012.7.9(월) 13:20경 울산광역시 울주군 온산읍 소재, 선박블록 제작사업장의 대형블록 내부에서 용접작업자가 에어재킷(이동용 공기 매니폴드가 메인 산소 매니폴드 배관에 잘못 연결되어 에어재킷에 산소가 공급됨)을 입고 용접작업을 하던 중 재해자 작업복에 용접불티가 인화되어 화상을 입고 치료 중 2012.7.30(월) 19:20경 사망한 사고임.

□ 사고형태 및 피해정도 :  화재(화상) / 사망 1명

□ 사고발생원인

○ 가스용접 등의 작업 시의 안전조치 미준수

- 가스등의 분기관은 전용 접속기구(Socket 및 Coupler)를 사용하여 서로 다른 가스

배관과의 불량 체결이 되지 않도록 하여야하나 이동용 매니폴드의 모든 가스 공급호스

전용 접속기구(Socket 및  Coupler)를 동일한 규격으로 사용하여 임의 또는 오체결로

인한 공기가 아닌 산소가 공급됨으로써 용접 불티에 의한 화재가 발생

□ 사고 상황도

☜ 용접복을 착용한 상태에서 Air Jacket에 산소가 공급되어

화재가 쉽게 발생 할 수 있는 환경에서 용접 불티가 점화원으로

작용하여 작업복에 화재가 발생하여 화상을 입게 됨.

☜ 사고 당시 사용한 4종의 가스

사용 이동용 매니폴드와 동일

규격의 연결용 호스 및 Coupler

□ 재해예방 안전대책

○ 가스용접 등의 작업 시의 안전조치 준수

- 가스등의 분기관은 규격이 서로 다른 전용의 접속기구(Socket 및 Coupler)를 사용하여 서로 다른 가스배관과의 체결이 되지 않도록 근원적인 예방 조치를 실시

본 속보는 동종재해 예방을 위해 조선업재해예방팀에서 제작하여 제공하는 것이므로 동종 시설의 자체점검 및 적정한 조치실시, 근로자교육 자료 등으로 활용 바랍니다.

인터넷 주소  www.kosha.or.kr/사업안내/산업안전/조선항만하역업기술지원/중대재해속보 클릭