이동식 전기기기 안전작업

◈ CHECK POINT ◈

* 누전되거나 충전부가 노출된 전기기기를 사용할 경우 감전사고의

위험이 있다.

* 작업시 비산물에 의한 시력장해, 회전부분에의 말려듬 등에 의한 절상․창상․

절단 등의 위험이 있다.

* 가연성 가스, 인화성 물질 또는 가연성 분진 등을 취급하는 장소에서의 작업시

화재․폭발위험이 있다.

1.이동식 전기기기 안전작업수칙

◎ 전기기기는 사용하기 전에 반드시 기기의 상태, 특성 및 작업장조건 등을 점검한다.

◎ 점검시 결함이 발견된 전기기기를 보수하지 않고 사용하거나 장기간 방치하여서는 안된다.

◎ 습하거나 물기가 있는 장소에서는 방습형, 방수형 등의 전기기기를 사용한다.

◎ 전기기기의 전원인출은 콘센트를 이용하되 가능한 한 접지형 콘센트와 플러그를 사용한다.

◎ 전기기기의 배선 및 콘센트 등은 규격과 용량이 적합한 것을 사용한다.

◎ 이동식이나 휴대용 전동기구를 습한 장소 등 도전성이 높은 곳에서 사용할 경우에는 반드시 누전차단기를 접속하고 접지를 한다.

◎ 전기기기의 보수 및 청소를 할 경우는 전원을 차단한 후 한다.

◎ 전동공구의 작업 시에는 느슨한 복장이나 면장갑 착용 등을 금한다.

◎ 칩, 파편 등의 비산물이나 큰 소음이 발생하는 작업 시에는 적절한 보호구를 착용한다.

◎ 젖은 손이나 젖은 신발을 신은 상태에서는 전기기기 및 배선 등에 접촉하지 않도록 한다.

◎ 정전시나 작업종료 시에는 전기기기 및 이동형 등기구 등의 전원을 차단해 둔다.

2.이동식 및 휴대용 전동기기 안전작업방법

◎ 전동기기는 작업목적에 적합한 것을 사용한다.

- 핸드드릴, 연삭기, 톱, 샌더등

◎ 회로시험기로 절연상태를 점검한다.

◎ 작업시작 전에 기기의 안전상태에 대해 점검한다.

- 덮개, 스위치, 플러그, 회전부, 고정상태 등

- 코드선의 피복손상, 접속부의 접속상태, 접지선의 탈락유무 등

◎ 작업장의 환경조건에 대해 점검한다.

- 작업에 필요한 적정공간 확보여부

- 작업에 필요한 조명유지 여부

- 물, 습기 또는 철판 위 등 도전성 유무

- 가연성 가스, 인화성 물질, 분진 등의 존재유무

◎ 감전방지용 누전차단기를 접속하고 동작상태를 점검한다.

- 전동기기의 전원용 콘센트에 누전차단기(동작감도 30mA,0.03초)를 접속하고, 차단기의 동작상태를 시험단추를 눌러 월 1회 이상 점검한다.

- 점검 결과 이상이 있는 누전차단기는 즉시 교체한다.

- 전동기기의 코드선은 접지선이 인입된 것으로 사용하고 접지형 플러그와 콘센트를 이용하여 접지를 실시한다.

◎ 감전사고의 위험이 높거나 누전차단기의 접속이 곤란한 곳에서의 작업은 절연층이 2중으로 된 2중절연 구조의 전기기기를 사용한다.

◎ 회전기기의 회전부에 소매, 넥타이 등이 말려들지 않도록 복장 착용에 유의한다.

◎ 작업환경에 따른 적합한 보호구를 착용한다.

◎ 가연성 가스, 인화성 물질 또는 가연성 분진 등을 취급하는 지역 등의 화재․폭발위험지역에서는 전기스파크, 기계적 마찰에 의한 불꽃 등이 발생하는 작업을 금지한다.

◎ 이동전선은 충분한 절연성능이 있는 것으로 콘센트에서 직접 인출하여 사용한다.

◎ 이동전선은 가능한 한 짧게 사용한다.

◎ 이동전선의 절연피복은 손상되지 않도록 설치하고 통로상의 배선은 덮개로 보호한다.