안전보건교육일지	결재	담당
교육제목 : 소음 안전보건교육

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사내교육교재

교육일시	20 년 월 일 시 분 ~ 시 분 ( 분)
교육의 구 분	□ 신규채용시 교육 (8시간) □ 작업내용변경시 교육 (2시간이상) □ 특별안전보건 교육 (16시간이상) □ 관리감독자 교육 (년간16시간이상) ■ 근로자정기 (생산직 : 월 2시간이상, 분기 6시간이상 사무직 : 매월1시간이상, 분기 3시간이상) □ 기타( )교육
교 육 인 원	구 분			계			남		여				비 고
	교육대상자수
	교육실시자수
	교육미실시자수
교육목표	소음이 인체에 미치는 영향 및 관리방법 숙지
교육자료	교안	◯	프로젝터					VTR				기타
교 육 내 용	1.소음이 인체에 미치는 영향 2.소음과 동반된 진동 3.소음 관리 방법
교육실시자 및 장소	직 명				성 명					교육실시 장소
특기사항

안전보건교육 참석자 명단

연번	소 속	성 명	날 인	연번	소 속	성 명	날 인

1. 소음이 인체에 미치는 영향

소음이 인체에 미치는 영향 중 일반적으로 환경소음이 인체에 주는

영향은 크게 생리적, 심리적 및 작업능률의 측면으로 나누어 생각할

수 있다. 이들 세 가지 분류는 완전히 독립적인 것은 아니고 많은

경우에 상관 관계가 있음이 알려져 있다.

예를 들어서 소음으로 인한 짜증과 정서불안 등의 심리적 요인은

혈액순환과 호흡 등 생리적 변화를 초래하여 궁극적으로 신체의

병으로 발전할 수 있다는 보고가 있다. 그러나 이와는 반대로 위의

세 분류 사이에 명확한 관계가 없이 소음의 영향이 특정 분류에서만

관측되는 경우도 역시 많이 알려져 있다. 예를 들어서 사람에 따라서는

특정 소음에 대한 짜증이나 불평을 느끼지 않으면서도 전반적인 작업능률이

저하될 수도 있고 이와 반대의 현상이 관측될 수도 있다.

이들 모든 상반되는 주장들은 결국 소음에 대한 반응이 사람마다 다르고,

더욱이 한 사람에 대해서도 같은 소음에 대한 반응이 때와 장소에 따라서

다를 수 있기 때문에 생기는 것이다.

가. 생리적 영향

소음에 대한 생리적 반응은 단기적 효과와 장기적 효과로 나누어 생각할 수 있다. 단기적 효과는 소음을 느끼는 순간 혹은 그 후 수 분 정도 지속되는 반응을 의미하고 장기적 효과는 수 시간, 수 일 혹은 수 년의 시간을 두고 지속되거나 측정될 수 있는 반응을 의미한다. 그러나 경우에 따라서는 단기적 효과가 상당기간 중첩되어 장기적 효과로 나타날 수 있기 때문에 이 구별은 항상 엄격하게 적용되지는 않는다.

단기적 효과로서 우리가 쉽게 경험하는 것으로는 갑작스러운 높은 소음에 대한 일종의 방어 본능으로부터 비롯되는 것으로서 소음이 반복됨에 따라서 점차 감소하는 경향을 나타낸다.

한 소음이라도 반복되는 경우에는 반응 정도가 감소함을 나타내고 있다. 즉, 소음에 대한 인체 반응 중의 하나는 습관성이다. 소음의 습관성은 일상생활에서 흔히 느낄 수 있는 것으로서, 다음 장에서 논술한 소음기준도 지역특성에 따른 소음에 대한 그 지역주민의 습관성을 근거로 하고 있다.

나. 심리적 영향

앞에서 설명한 소음의 생리적 영향이 신체적 기능장애와 연관되어

고려되는 것에 반하여 소음의 심리적 영향은 주로 회화 장애와 수면

장애 및 단순한 짜증과 불쾌감 등 정신적 측면에서 고려된다.

이로 인한 정서불안과 스트레스 증가 등은 궁극적으로 생리적 장애로

발전될 수 있기 때문에 소음의 심리적 영향은 생리적 영향과 밀접한

관계를 갖는 경우가 많다. 소음의 심리적 영향으로서 가장 흔하게

경험할 수 있는 것은 소음이 귀찮은 존재라는 것이다. 소음의 지속기간은

소음에 대한 심리적 부담감을 결정하는 또 하나의 중요한 요소로서

동일한 크기의 소음일지라도 연속적인 소음보다는 단속적인 충격음이

더욱 큰 피해를 준다.

다. 소음에 의한 불쾌감

소음에 의한 불쾌감은 소리 그 자체에 기인된 불쾌감과 음에 수반하여 생기는 불쾌감으로 나누어지는데, 전자를 noisiness, 양자를 총합한 것을 annoyance라고 부르는 경우가 있다. 불쾌감은 개인의 성격적, 사회적, 경제적인 상황에 따라 달라지기 때문에 최근에 이에 대한 연구가 많이 진전되었다고는 하지만 아직도 정량화하기에는 미흡하다.

예를 들어, 같은 소리라 할지라도 듣는 사람에 따라서 불쾌감의 정도는 달라지며, 같은 사람이라도 듣는 장소에 따라 다소 차이가 있다. 이와 같은 현상은 물리학적 법칙에서는 아주 불합리한 현상이지만 생물학적, 심리학적 현상에서는 흔히 볼 수 있다.

라. 일상생활에 미치는 영향

1) 청취방해

소음은 회화, 전화, TV, 라디오의 음성을 마스킹시켜 청취 방해를 일으킨다. 소음레벨이 높은 곳에서 회화를 할 때 말하는 사람은 자연히 음성도 커지고, 또 필요에 따라서 크게 음성을 내는 경우도 있다.

2) 학습, 작업능률에 대한 영향

일반적으로 소음이 작업 능률에 미치는 영향은 작업의 종류에 의존한다.

즉, 단순한 작업이나 근육 운동은 소음으로 인한 영향이 크지 않다.

정신적 작업을 할 경우에는 주변 소음에 익숙하지 않은 초기에는 일시적으로

영향을 받지만, 소음에 익숙해지면 큰 영향을 받지 않는다.

동시에 여러 종류의 계기를 감시하는 작업을 할 때 소음이 있으면

특히 주의해야 할 계기에 주의가 선택적으로 집중되어 다른 계기에 대한

주의는 저하된다. 따라서 주의가 한 곳에 집중하여야 하는 작업에 대해서는

소음은 방해적이 아니고 경우에 따라서는 오히려 촉진적이지만,

두 군데 이상에 주의를 분산시켜야 하는 작업에는 소음이 방해가 된다.

예를 들어 교정작업에서 철자 에러와 문맥상의 에러를 동시에 수정하는 경우 70 dB(A)정도의 전동 타자기 소음은 다음 오타 수정을 건너뛰어 버릴 확률이 높아진다. 이상의 논술로부터 시끄러운 환경 하에서 보다 능률적으로 공부할 수 있는 사람은 주위에 선택적인 집중이 일어나기 때문이라는 것을 알 수 있다.

소음이 작업능률에 대해 영향을 미치지 않는 경우에도 작업 속도나 작업 수행에 방해가 되는 경우가 있다. 이와 같은 영향은 기계 조작이나 항공기의 조종과 같은 경우에 문제가 된다.

공장과 같은 작업장 내에서의 능률 저하는 실험실 내에서 검토할 수 있는 항목 이외에도 작업원끼리의 회화를 위해서 서로 근접해야 할 경우에 발생하는 현상도 있다. 80 dB(A)와 95 dB(A)의 두 군데 작업장에서의 사고율을 비교하면 후자는 전자의 20배나 되었다는 보고도 있다.

미국 환경보호청은 90 dB(A)를 초과하는 연속 소음에 의해서 작업능률의 저하가 현저히 나타났으며, 이와 같은 소음이 감시작업이나 정보수집 및 분석 작업등에 미치는 영향이 크다는 것을 발표하였다. 정신작업의 능률저하를 최소화하고, 학습의 미치는 영향을 방지하기 위해 소음도는 50 dB(A) 이하가 바람직하다.

3) 수면방해

소음에 의해 수면이 방해되는 것은 누구나 일상적으로 경험하는 것이다.

수면에 대한 소음의 영향은 취면 방해나 각성 외에 수면의 심도를 얕게 하고,

수면 중에 혈액이나 뇨 성분을 변동시킨다. 수면은 그 생리적 메카니즘이 정확히

규명되어 있지 않지만, 수면이 매일 저해되었을 때에는 정신적, 육체적 고통은

이루 말할 수 없다.

수면방해에 대한 실험적 연구는 뇌파, 심전도 등으로부터 피험자의 수면심도를

판정하는 것에 중점을 두고 이루어진다. 뇌파단위기록장치(EEG)로 뇌파를 기록하여

졸림에서부터 깊은 수면에까지 이르는 단계를 살펴보면 다음과 같다.

● 1 단계 : 졸림 (alpha파)

● 2 단계 : 급속한 눈동자 동요 (beta파)

● 3, 4 단계 : 깊은 수면 (delta파)

소음에 의해 수면에서 깨는 것은 소음도와 사람의 개성에 관련되는 몇 가지 요인 때문이며, 이러한 요인에는 소음의 세기, 변동 정도, 수면의 깊이, 잠을 깨는 개인적 동기, 누적된 수면, 성급한 수면 상실 및 개인차(연령, 성별 등)등이 포함된다. 예를 들어 변동 소음은 일정한 소음보다 잠에서 깨기가 쉬우며, 중년 부인들은 중년 남자보다 가벼운 수면을 취한다.

온·냉방장치를 생산하는 제조업체에서 보고된 자료에 의하면 야간에 침실에서의 소음레벨이 33～38 dB(A)인데도 불구하고 때때로 불만이 야기되며, 48 dB(A)를 넘을 때는 대다수가 불만을 나타내었다. 또 다른 자료에 의하면 40 dB(A)의 피크 소음레벨에 의해 잠을 깨는 율이 5 %, 70 dB(A)일 때는 30 %로 증가하고 100 dB(A) 이상에서는 거의 모든 사람이 잠을 깬다고 나타났다.

2.소음과 동반된 진동

소음은 진동이나 이동하는 가스 또는 이동하는 액체로부터 생긴다.

기계장치나 손으로 사용하는 동력공구들은 신체에 진동도 전달시킨다.

그것은 근육 및 관절에 장애를 가져올 수 있으며 혈액순환에도

영향을 미친다. 압축공기용 드릴이나 체인 톱을 사용하는 근로자들

사이에서 볼 수 있는 “손가락이 창백해 지는 질병”은 진동장해의 한 예이다.

전신진동 또한 문제가 된다. 오랜시간 동안 트럭과 같은 차량이나 산림에서 사용되는 차향장비를 운전하는 경우 강한 전신진동에 노출되는 예이다. 이러한 경우 차량엔진으로부터의 강한 소음이 동반되기는 하나 진동은 주파수는 훨씬 낮다. 벌목기계 작동자가 받는 진동은 특히 강해서 불쾌감을 주고 내부 장기에 병변을 일으킬 수도 있다.

☞ 착암 작업은 소음의 강도가 매우 크다. 소음 외에도 이러한 작업에서 발생하는 진동은 너무나 강해서 혈액순환에 지장을 주고 근육과 관절부분에 상해를 주기 쉽다.

가.소음의 기준:데 시 벨

소리는 한가지 순음으로 구성될 수도 있으나 대부분의 경우에는 음량과 음의 고저가 다른 여러 가지 톤이 혼합되어 있는 상태이다. 음량은 데시벨(dB(A)) 단위로, 음의 고저는 주파수(Hz)로 측정한다.

우리를 방해하고 있는 소리를 느끼는 것은 단순히 크기 때문만은 아니다. 음의 고저도 문제요인이 될 수 있다. 주파수가 높은 음이 주파수가 낮은 음보다 더 심하게 자극을 주며 한 종류의 순음으로 구성된 소리는 혼합음보다 더 나쁜 영향을 준다.

데시벨은 인간의 귀에 미치는 소음의 영항과 가장 잘 일치하기 때문에 대부분의 경우에 이를 사용한다.

2.데시벨 단위의 특징

소음은 다른 소음과 서로 혼합된다. 소음의 정도는 소음발생원의 수에 따라 증가한다. 데시벨 단위의 독특한 성격 때문에 모든 소음들을 산술적으로 합한다고 해서 소음의 양이 구해지는 것이 아니다. 즉 한 소음원이 80dB(A)을 내고 다른 소음원이 80dB(A)을 발생시킨다고 해서 소음이 160dB(A)이 되는 것이 아니다. 이 경우의 소음의 양은 83dB(A)이 된다.

소음에 관한 중요한 특징중의 하나는 소음이 80dB(A)에서 83dB(A)로 변할 때 우리 귀가 받는 영향은 40dB(A)에서 43dB(A)로 변할 때의 받는 영향과 동일하다는 점이다. 위의 예에서와 같이 3dB(A)의 변화는 처음에 어느 수준에서 변하였느냐에 상관없이 동일한 효과를 준다.

3.소음관리 방법

가. 기계와 생산공정

많은 소음원에서 나는 소음은 기계로 전달되는 소음과 공기로 전달되는 소음으로 구별할 수 있다. 그러므로 소음을 줄이기 위하여는 기계에서 발생되는 소음과 공장 전체소음의 전달을 감소시키는 면도 노력하여야 한다.

생산을 중단하거나 생산량을 감소시키지 않으면서 소음을 줄인다는 것은 매우 어려운 일이다.

그러나 다음과 같은 노력은 필요하다.

○ 기계 전체나 특히 기계소음이 크게 나는 부분을 감싸라(차단하라).

○ 기계상태를 정기적으로 점검 수리하여 좋은 상태로 유지함으로써 소음을 줄여라.

○ 외피와 기계구성 부분의 진동을 감소시켜라.

○ 금속으로 구성된 부속을 흡음재로 교환하라(예 : 플라스틱, 고무, 기타 방음재료)

○ 왕복 운동하는 기계부품의 정지시간을 길게하라.

나. 소음설비

설비에서 나는 소음은 복잡한 시설을 하지 않고도 효율적으로 줄일 수 있다. 그 예로서는,

○ 배기가스 배출구에 소음기를 설치한다.

○ 고주파성분을 감소시키기 위해 공기 압축설비를 다른 형으로 교환한다.

○ 소음, 진동이 적은 설비로 대치한다. (예를 들어 더 조용한 선풍기를 설치한다.)

○ 소음이 발생하는 기계부위를 적절하게 조인다.

○ 소음이 나는 부분을 격리시키거나 차단시킨다.

다. 원료취급

원료취급시 발생하는 소음은 충분히 줄일 수 있다. 취급시에 세게 부딪치거나 충돌하는 것을 피하라.

그리고 다음사항들을 기억하라.

○ 저장소에 상품을 높이 쌓지 말아라. 그러면 선반위의 것은 떨어지기 쉽다.

○ 원료와 상품과 자주 접촉하게 되는 면이 금속으로 되어 있으면 이들을 방음재료나 유사한 물질로 강화 시킨다.

○ 고무나 플라스틱 커버를 사용해서 강한 타격을 줄여라.

○ 콘베이어 장치의 속력을 줄여라.

○ 적재물을 나눌 수 있는 콘베이어 벨트를 몇 개를 설치해서 각 콘베이어의 속도를 줄임으로써 소음을 감소시켜라.

라. 작업장

작업장 내에서의 소음의 전파를 다음과 같은 방법으로 줄일 수 있다.

○ 흡음재로 천장과 벽을 감싼다.

○ 흡음재로된 차단 칸막이를 사용한다.

○ 방음설비가 된 방이나 휴게실을 마련한다.

천장을 흡음재로 싸면 작업장의 소음강도가 줄어든다.