조선 제2012-10호(2012.05.31)	중 대 재 해 속 보	(문의)051-520-0637
제공 : 한국산업안전보건공단 부산지역본부 조선업재해예방팀		조사자 : 황 동준

배관 내부 용접작업 확인 중 사망

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

	< 재 해 개 요>
2012년 5월 30일 14시 50분경 울산시 OO중공업(주) 해양사업부내 사내협력업체인 소속의 피재자가 H-DOCK 골리앗 FPSO 15번 블록내에서 배관내부 TIG 용접작업을 한 후, 용접부 확인을 위해 Air Blowing 후 배관내부로 몸을 넣어 확인 중, 의식을 잃고 쓰러진 상태로 동료에게 발견되어 긴급 후송하였으나 울산대병원에서 응급처치 중 16시 10분경 사망한 사고임.

□ 사고형태 및 피해정도 :  사망 1명

□ 사고발생원인

○ 표준 안전작업 절차 미준수

- 피재자가 확인하고자 했던 배관 inside 용접작업은 내부에 들어가 수정작업을 하는 것을 불가하도록 규정되어 있으나, 근로자가 배관내부에 들어가 확인작업을 함으로써, 표준 안전작업절차를 미준수 하였음.

□ 재해예방 안전대책

○ 표준 안전작업 절차 준수 철저

- TiG 용접 작업한 배관 내부 등은 질식 위험이 매우 높으므로, 근로자가 직접 배관내부로 들어가 확인 작업을 하는 행위는 일체 금지하시고, 용접 결함부 등의 검사는 비파괴 검사를 통하여 확인하도록 하여야 함.

본 속보는 동종재해 예방을 위해 조선업재해예방팀에서 제작하여 제공하는 것이므로 동종 시설의 자체점검 및 적정한 조치실시, 근로자교육 자료 등으로 활용 바랍니다.

인터넷 주소  www.kosha.or.kr/사업안내/산업안전/조선항만하역업기술지원/중대재해속보 클릭